|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\p.sourtzi\Desktop\download.png | |
| **..** | |
| Στοιχεία Κατασκευαστή:  **…** | |
| Αριθμός Δήλωσης Επίδοσης:  **…** | |
| Εναρμονισμένο Πρότυπο:  **EN 14351-1:2006+Α2:2016** | |
| Κοινοποιημένος οργανισμός:  **…** | |
| Τύπος Προϊόντος:  **…** | |
| Μοναδικός Κωδικός Προϊόντος:  **…** | |
| Αντίσταση σε Ανεμοπίεση - Πίεση Δοκιμής: | **…** |
| Αντίσταση σε Ανεμοπίεση - Βέλος Κάμψης: | **…** |
| Υδατοστεγανότητα (Α) Απροστάτευτου Δοκιμίου: | **…** |
| Υδατοστεγανότητα (Β) Προστατευμένου Δοκιμίου: | **NPD** |
| Αεροδιαπερατότητα | **…** |
| Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας | **NPD** |
| Επικίνδυνες ουσίες: | **----** |
| Ιδιότητες Ακτινοβολίας - Μετάδοση Φωτός Lt: | **…** |
| Ιδιότητες Ακτινοβολίας - Ηλιακός Συντελεστής g | **…** |
| Συντελεστής Θερμομόνωσης Uw: | **… m²K** |
| Ακουστική Απόδοση: | **NPD** |

***NPD****: μη καθορισμένη επίδοση*